**2022年第一批选定部分山东省医用耗材集中采购平台耗材供应商采购项目（whslyygzhc2022-001）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **型号 规格** | **单位** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 金属缆索内固定系统（无针缆索II） | 1.7\*700（直径\*长度） | 套 | 用于四肢骨折捆扎内固定 |
| 2 | 膝关节假体（单踝） |  各型号 规格 | 个 | 与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。 |
| 3 | 人工膝关节系统  |  胫骨平台各型号 规格 | 个 | 适用于骨科膝关节置换手术 |
| 4 | 高交联垫片（XLK Inserts） |  后稳定性垫片各型号 规格 | 个 | 胫骨垫片可与Sigma CoCr胫骨托和PFC Sigma股骨部件配合用于全膝关节置换手术。主要适用于由风湿性关节炎、骨关节炎、创伤性关节炎、胶原（代谢）障碍、假性痛风、创伤或之前外科手术失败引起永久性结构损伤而遭受重度疼痛和能力丧失的患者。 |
| 5 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 4.5mm 半月板刨刀 | 个 | 该产品用于切除人体软组织和骨组织。产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。φ4.0mmX长度193mm；强力型刨刀；可适配医院现有主机设备；连接时应能锁止，锁止应可靠；插入轻松自如，拆卸方便；刨削刀头与手柄连接后，内刀与外刀配合良好，运转流畅，不应有卡滞和异响。 |
| 6 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 4.5mm 滑膜刨刀 | 个 | 该产品用于切除人体软组织和骨组织。产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。φ4.0mmX长度193mm；瓜子型刨刀；可适配医院现有主机设备；连接时应能锁止，锁止应可靠；插入轻松自如，拆卸方便；刨削刀头与手柄连接后，内刀与外刀配合良好，运转流畅，不应有卡滞和异响。 |
| 7 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 4.0mm 塔形磨头 | 个 | 该产品用于切除人体软组织和骨组织。产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。φ5.5mmX长度193mm ；球形磨头；可适配医院现有主机设备；连接时应能锁止，锁止应可靠；插入轻松自如，拆卸方便；刨削刀头与手柄连接后，内刀与外刀配合良好，运转流畅，不应有卡滞和异响。 |
| 8 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:2×5mlR2:2×5ml | 盒 | 产品功能完全匹配希森美康CS5100 用于体外定量检测人血浆样本中纤维蛋白和纤维蛋白（原）降解产物（FDP） |
| 9 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） | 凝血酶试剂:6\*15ml:显色剂:6\*3ml:缓冲溶液:1\*100ml | 盒 | 产品功能完全匹配希森美康CS5100 用于定量测定血浆中抗凝血酶Ⅲ（ATⅢ）的活性 |
| 10 | 经皮扩张气管切开管套件 | 内径：8.0mm外径：11.9mm长度：75.5mm曲度：105 | 套 | 供临床经环状软骨下区选择性控制插入气管切开套管，进行气道管理。 |
| 11 | 双极射频手术刀头 | DTF-4040cm | 套 | 适合于椎间孔镜手术中的水介质环境中的组织切割与电灼、凝止血等。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 |