威海市立医院24小时温湿度监控仪项目（ 202606-3 ）材料目录
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
一、报名材料要求
1. 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
2、 纸质版材料装订顺序
1、 封面：详见附件1。
2、报价表：详见附件2。
3、调研比选项目报名表：详见附件3。
4、企业信用承诺书（请填写附件4）。
5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。
6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。
7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。
8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。
9、用户名单、采购时间。
10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）
11、评分表（见附件6）。
12、项目内容：
（一）项目内容：24小时温湿度监控仪项目19台，最高限价每台1500元，合计28500元。
（二）参数：
1.屏幕可显示实时温湿度、时间、电池电量、报警状态等信息；
#2.温湿度采集范围：温度范围包含-200℃～+100℃，采集湿度范围0～100%RH；
3.采集精度：测温精度±0.5℃，测湿精度±3%RH；
#4.传感器线材：四线铁氟龙材质或优于，截面尺寸≤1mm*4mm；
5.采用交流电+内置锂电池供电模式，断电续航时间≥24小时；
6.具备缓存续传功能；
7.软件平台具备历史数据查询、统计分析等功能；
8.具备温湿度超限、传感器故障、设备通信故障等异常情况报警功能；
#9.具备多种报警方式，包含但不限于微信报警、现场声光报警、短信报警等；
10.具备温湿度分级预警功能，阈值可设定；
#11.与医院现有温湿度监控系统进行数据对接，费用包含在报价中。
（三）其他要求
1..质保期不少于3年。
2.产品故障8小时内响应，24小时内完成维修或更换。
3.上门送货，安装连接并培训指导工作人员使用，费用包含在报价中。
[bookmark: _GoBack]
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品费用、安装费、材料费、人工费、运输费、税费、数据对接费等所有费用）
[bookmark: _Hlk107847759]请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！
递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。


[bookmark: _Hlk107847795]附件1：


威海市立医院

24小时温湿度监控仪项目

编号（ 202606-3 ）

报
名
文
件



单位名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
     年    月    日


附件2：
报价单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	规格
型号
	详细
配置
	产地
	制造
厂家
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价 ：人民币                元。

	质保期：3年




附件3：
威海市立医院招标采购项目报名表
	项目名称
	24小时温湿度监控仪项目

	序号
	项目信息
	相关附件名称
	附件页码

	1
	报名单位信息
	公司名称
	
	①营业执照
②经营备案
③经营许可证
	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	法定代表人姓名
	
	
	

	
	
	报名单位身份
	□生产厂家 
□代理商 
□经销商
	④制造商授权书
	

	2
	报名人
信息
	姓  名
	
	⑤法人授权委托书
	

	
	
	身  份
	□法定代表人
□委托代理人
	
	

	
	
	身份证号码
	
	
	

	
	
	联系电话
	
	
	

	
	
	邮  箱
	
	
	

	3
	报名产品信息
	品牌型号
	
	⑥医疗器械注册证及附件
	

	
	
	产品产地
	
	
	

	
	
	注册证号/备案凭证
	
	
	

	
	
	设计使用年限
	
	
	

	
	
	注册证有效期
	
	
	

	
	
	是否进口设备
	□是    □否
	
	

	
	
	有无专机专用耗材/试剂/易损配件


	□是    □否
	
	

	4
	制造商信息
	制造商名称
	
	⑦营业执照
⑧生产许可证
⑨生产备案凭证
	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	是否中小企业
	□是    □否
	
	




附件4：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年   月   日





附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
威海市立医院：
针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。



公司（签章）
年  月  日
附件6：评分表

	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	评审项目及标准分
	评  分  标  准
	

	1
	报   价
40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。
	

	2
	技术参数方面
41分
	“#”参数为重要参数，剩余参数为普通参数。
参数全部满足要求得41分，重要参数4条（即“#”参数）每有1条负偏离，扣5分，普通参数每有1条负偏离，扣3分，扣完为止。
供应商应提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。
	

	3
	质保期4分
	不足三年的，视为实质性条款未响应，给予废标。在三年质保期的基础上，每增加一年加2分，最高得分4分。
	

	4
	产品综合性能5分
	由评委根据投标人提供货物品牌型号的综合性能进行评分，全部符合要求得满分5分，没有一处不足或缺陷扣1分，扣完为止。
	

	5
	安装调试5分
	由评委根据投标人的送货、安装、调试、网络连接、培训指导等方面承诺进行打分，满分5分，没有一处缺陷或不足，扣1分，扣完为止。
	

	6
	售后服务5分
	由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后维保及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分18分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。
	

	得分：
	



响 应 偏 离 表
（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

	序号
	
	       采购文件条款
	     响应文件条款
	响应程度
	对应页码

	
	名称
	条款号
	采购文件的内容
	条款号
	响应文件内容
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：①若参数无偏离可在该条参数后填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会可作出不利于投标单位的判定。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地标明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。相应内容全部照搬技术参数要求，评标委员会有权视为负偏离。若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。
②供应商需针对采购设备的每项参数逐条响应并标明对应页码。
③供应商需针对本次采购商务要求全部响应。

